

Innenleuchten

LUXOMATIC® HF-L11

HF-L11 (Acrylglas) weiß 94447 IP40 Klasse I

**ALLGEMEIN:**

* Wand- und Deckenlampe mit integriertem Hochfrequenz-Bewegungsmelder für unsichtbares Lichtschalten
* Einsparung des Lichtschalters
* 360° bzw. 180° Erfassungswinkel je nach Montageart Decke oder Wand
* Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar
* HF-Technik: 5,8 GHz – reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
* Extrem kurze Ansprechzeit
* Licht nur bei Bedarf
* Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, welche genauso geschaltet werden, wie die Masterleuchte
* Lieferung ohne Leuchtmittel

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Reichweite: max. Ø 0,4 - 16 m
* Schutzgrad: IP40 / Klasse I / CE

Abmessungen (ca.): Ø 375 x H 125 mm

* Gehäuse aus Acrylglas
* Umgebungstemperatur: Energiesparlampe: -10°C – +40°C

Halogen-/LED-Lampe: -20°C – +40°C

Leuchtmittel

* max. 2x 60 W – Halogen-/Energiespar- oder LED-Lampe mit E27-Fassung

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: Modul 1200 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen: 5 s - 15 min
* Dämmerungswert: 2 - 2000 Lux
* HF-Technik: 5,8 GHz, < 10 mW, ISM Band

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für HF-L11

* Energiesparlampe E27 - 15 W - – 38158 (60 W-Ersatz) Energieklasse A
* LED-Lampe E27 - 10 W/E27 - – 38157 (60 W-Ersatz) Energieklasse A+